**Accessoire pour fenêtres à vitrage composite ZD 26**

Cadre d'encastrement pour monter des ventilateurs de fenêtre dans les fenêtres à vitrage composite.

Possibilité d'ouverture et de nettoyage des fenêtres doubles.

écart extérieur entre les vitres 20 mm à 40 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZD 26 |
| Lieu de montage: | Carreau en verre |
| Matériau: | Métal |
| Poids: | 0,62 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 260 mm |
| Largeur avec emballage: | 375 mm |
| Hauteur avec emballage: | 53 mm |
| Profondeur avec emballage: | 330 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939153 |
| Référence: | 0093.0915 |

Fabricant:

 MAICO

ZD 26 Accessoire pour fenêtres à vitrage composite