**Boîtier GH AP ER 60/100 F**

Boîtier avec cache de protection, filtre et timestrip comme pièce de rechange pour ventilateurs pour montage apparent ER-AP 60 F, ER-APB 60 F, ER-AP 100 F et ER-APB 100 F.

Pour version à commande photoélectrique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GH AP ER 60/100 F |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,56 kg |
| Poids avec emballage: | 0,78 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 230 mm |
| Hauteur: | 145 mm |
| Profondeur: | 230 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 280 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100201 |
| Référence: | E059.1036.9101 |

Fabricant : MAICO

GH AP ER 60/100 F Boîtier