**Accessoire pour fenêtres à vitrage composite ZD16**

Cadre d'encastrement pour monter des ventilateurs de fenêtre dans les fenêtres à vitrage composite.

Possibilité d'ouverture et de nettoyage des fenêtres doubles.

écart extérieur entre les vitres 20 mm à 40 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZD16 |
| Lieu de montage: | Carreau en verre |
| Matériau: | Métal |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0093.0912 |

Fabricant:

 MAICO

ZD16 Accessoire pour fenêtres à vitrage composite