**Filtre à air TFE 15-7**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé de filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Filtre Panel.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

TFE ...-5 : Classe de filtre F5, accessoires filtre de rechange RF...-5

TFE ...-7 : Classe de filtre ISO ePM1 50 % (F7), accessoires filtre de rechange RF...-7

Accessoires recommandés : Contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 15-7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 3,87 kg |
| Poids avec emballage: | 4,39 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière et à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 330 mm |
| Profondeur: | 300 mm |
| Largeur avec emballage: | 405 mm |
| Hauteur avec emballage: | 405 mm |
| Profondeur avec emballage: | 410 mm |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490517 |
| Référence: | 0149.0051 |

Fabricant : MAICO

TFE 15-7 Filtre à air