**Support mural PDHW 3-5**

Supports muraux pour le montage à demeure des aérothermes.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PDHW 3-5 |
| Matériau: | Métal |
| Poids: | 1,06 kg |
| Largeur avec emballage: | 305 mm |
| Hauteur avec emballage: | 140 mm |
| Profondeur avec emballage: | 305 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934394 |
| Référence: | 0093.0439 |

Fabricant : MAICO

PDHW 3-5 Support mural