**Manchon de raccordement MA-M63**

Manchon de raccordement DN 63 en plastique recyclable pour le raccordement facile et étanche à l'air de gaines flexibles DN 63.

Manchon de raccordement DN 63 composé de : 2 joints d'étanchéité DN 63, 2 clips de fixation amovibles DN 63 pour la fixation des gaines flexibles.

Couleur blanche / égèrement transparente

Avec contrôle visuel d'insertion pour une insertion ajustée et contrôlée de la gaine flexible.

Unité de conditionnement : 1 unité.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-M63 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Plancher |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Couleur: | blanc - transparent |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,09 kg |
| Largeur nominale: | 63 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 63 mm |
| Largeur: | 71 mm |
| Hauteur: | 71 mm |
| Profondeur: | 82 mm |
| Largeur avec emballage: | 120 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 120 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992998 |
| Référence: | 0059.2130 |

Fabricant : MAICO

MA-M63 Manchon de raccordement