**Manchon de raccordement MA-M90**

Manchon de raccordement DN 90 en plastique recyclable pour le raccordement facile et étanche à l'air de gaines flexibles DN 90.

Manchon de raccordement DN 90 composé de : 2 joints d'étanchéité DN 90, 2 clips de fixation amovibles DN 90 pour la fixation des gaines flexibles.

Couleur blanche / égèrement transparente

Avec contrôle visuel d'insertion pour une insertion ajustée et contrôlée de la gaine flexible.

Unité de conditionnement : 1 unité.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-M90 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Plancher |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Couleur: | blanc - transparent |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,12 kg |
| Largeur nominale: | 90 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 98 mm |
| Hauteur: | 98 mm |
| Profondeur: | 96 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993018 |
| Référence: | 0059.2132 |

Fabricant : MAICO

MA-M90 Manchon de raccordement