**Collier de fixation MT-LS160**

Collier de fixation en deux éléments avec vis de serrage préassemblées pour le montage du système à gaine ronde de ventilation thermoisolé MAICOTherm MT.

Muni d'une vis d'articulation pour un montage de verrouillage rapide sûr et facile.

Montage rapide, la suspension des conduits / coudes pouvant être effectuée sans outils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MT-LS160 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,18 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Largeur nominale: | 160 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Largeur: | 260 mm |
| Hauteur: | 145 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 145 mm |
| Profondeur avec emballage: | 20 mm |
| Filetages: | M8 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180661 |
| Référence: | 0018.0066 |

Fabricant : MAICO

MT-LS160 Collier de fixation