**Filtre à air, rechange KF 28**

Filtre de rechange pour filtres à air TFP et TFP-7.

Filtre à poche.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KF 28 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 1,57 kg |
| Poids avec emballage: | 2,96 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 300 mm |
| Largeur: | 610 mm |
| Hauteur: | 295 mm |
| Profondeur: | 270 mm |
| Largeur avec emballage: | 625 mm |
| Hauteur avec emballage: | 335 mm |
| Profondeur avec emballage: | 625 mm |
| Température ambiante: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936831 |
| Référence: | 0093.0683 |

Fabricant : MAICO

KF 28 Filtre à air, rechange