**EC 30 E**

Caractéristiques EC 30 E, EC 40 D

Ventilateurs de plafond avec barre de fixation pour montage au plafond.

Convient pour une installation dans des pièces basses de moins de 2,3 m.

Avec panier de protection chromaté jaune, protection contre les contacts conformément à DIN EN ISO 13857.

Hélice à 3 pales en matière plastique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EC 30 E |
| Système de circulation d'air maximale: | 2.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.350 1/min |
| Diamètre de l'hélice: | 300 mm |
| Type de turbine: | hélicoïde |
| Vitesse variable: | ✔ |
| Réversibilité: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Consommation: | 37 W |
| IMax: | 0,25 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Lieu de montage: | Plafond |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Similaire blanc perlé RAL 1013 |
| Poids: | 2,5 kg |
| Poids avec emballage: | 3,44 kg |
| Orientable: | - |
| Largeur: | 345 mm |
| Hauteur: | 345 mm |
| Profondeur: | 390 mm |
| Largeur avec emballage: | 355 mm |
| Hauteur avec emballage: | 355 mm |
| Profondeur avec emballage: | 391 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 40 °C |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880011 |
| Référence: | 0088.0001 |

Fabricant : MAICO

EC 30 E