**Récupérateur de chaleur WRG20-1H**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRG20-1H |
| Débit d'air: | 100 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.320 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 35 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 5,2 |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Taux de récupération de chaleur: | 50 % |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0082.0232 |

Fabricant : MAICO

WRG20-1H Récupérateur de chaleur