**Protection externe PP 45 AS**

Protection externe en aluminium.

Coloris anthracite à revêtement pulvérulent, similaire RAL 7016.

Avec larmier de condensat intégré.

Les déflecteurs d'air intégrés maintiennent l'air sortant à distance du mur extérieur. Ainsi, les décolorations et les dépôts de salissures sur la façade extérieure seront nettement réduits.

Le capot à circulation d'air optimisée est en plus équipé d'un insert d'isolation acoustique.

Est recommandé pour l’utilisation des appareils dans les zones exposées au vent.

Une protection externe est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PP 45 K, PP 45 O et PP 45 RC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 AS |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Boîtier matériau: | Aluminium |
| Couleur: | anthracite à revêtement pulvérulent, similaire RAL 7016 |
| Poids: | 0,42 kg |
| Poids avec emballage: | 0,55 kg |
| Largeur: | 220 mm |
| Hauteur: | 252,2 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 240 mm |
| Hauteur avec emballage: | 280 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936121 |
| Référence: | 0093.0612 |

Fabricant : MAICO

PP 45 AS Protection externe