**Ventilateur de fenêtre EV 26**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EV 26 |
| Débit d'air: | 550 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.230 1/min |
| Puissance nominale: | 45 W |
| Consommation: | 47 W |
| INominal: | 0,27 A |
| IMax: | 0,29 A |
| Poids: | 4,42 |
| Niveau de puissance acoustique: | 53 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808152 |
| Référence: | 0080.0815 |

Fabricant : MAICO

EV 26 Ventilateur de fenêtre