**DS 3**

Commutateur rotatif pour la commande des appareils de ventilation à 3 positions (p. ex. ventilateur d'air sortant ER 100 D).

Convient aux boîtes encastrées normalisées.

Avec position zéro.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DS 3 |
| Poids avec emballage: | 0,14 kg |
| Largeur avec emballage: | 80 mm |
| Hauteur avec emballage: | 70 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Mode de commande: | Bouton rotatif |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571858 |
| Référence: | 0157.0185 |

Fabricant : MAICO

DS 3