**Boîtier pour montage encastré ER GH**

Caractéristiques spéciales

Raccord de soufflage transformable sans outils de « latéral » vers « l'arrière ».

Rainures de montage latérales pour l'installation avec équerres de montage ou devant un mur.

Clapet anti-retour automatique en plastique, fonctionnant simultanément comme barrière de fumée froide.

Applications possibles selon DIN 18017-3.

Ventilation pour pièce individuelle

Montage dans salles de bains, WC et cuisines privées.

Installation possible dans et hors de la gaine dans le mur et au plafond.

Faible profondeur de montage du boîtier encastré et du cache de protection.

6 rainures de montage latérales permettent une installation simple.

Le cadre périphérique permet une option de fixation supplémentaire.

L'entrée des câbles flexible permet le branchement électrique sur le côté et par l'arrière.

Branchement électrique simple à une barrette enfichable de bornier.

Couvercle de protection du crépi pour fermer le boîtier durant la phase de gros œuvre.

Raccord de soufflage en plastique, sans outil, transformable à clapet anti-retour automatique en plastique pour la direction de soufflage latérale (haut, gauche, droite) et arrière.

Diamètre de raccordement DN 75/80.

Point destiné à la rupture pour raccordement de pièce secondaire ou pièce de raccordement WC en série dans le boîtier ER GH disponible.

Certificats d'homologation sur demande ou sur notre site web www.maico-ventilatoren.com.

Pièces en matière plastique normalement inflammables selon DIN 4102-1 classe B 2 (conformément EN 13501-1).

Accessoires en option

Raccord d'aspiration ER-AS pour la ventilation de siège WC

Raccord pour pièce secondaire ER-ZR

Kit de montage ER-MS

Support de montage ER-UPM

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER GH |
| Modèle: | Raccord de soufflage en plastique transformable latéralement et en arrière avec clapet anti-retour automatique en plastique, sans boîtier de protection anti-incendie, raccordement de pièce secondaire à droite / à gauche / en bas possible |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,59 kg |
| Poids avec emballage: | 0,89 kg |
| Protection incendie: | non |
| Direction de soufflage: | latéral / arrière |
| Diamètre de raccordement: | 75 mm / 80 mm |
| Largeur: | 250 mm |
| Hauteur: | 250 mm |
| Profondeur: | 110 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 290 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Numéro d'homologation: | Z-51.1-478 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Référence: | 0084.0350 |

Fabricant : MAICO

ER GH Boîtier pour montage encastré