**Protection externe PPB 30 AK**

Protection externe en plastique.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Les lamelles de la grille à circulation d'air optimisée réduisent les turbulences et l'air sortant est maintenu à distance du mur extérieur. Ainsi, les décolorations et les dépôts de salissures sur la façade extérieure seront nettement réduits.

Une protection externe est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PPB 30 K et PPB 30 O.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPB 30 AK |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,85 kg |
| Poids avec emballage: | 1,06 kg |
| Largeur: | 275 mm |
| Hauteur: | 275 mm |
| Profondeur: | 65 mm |
| Largeur avec emballage: | 295 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 87 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991755 |
| Référence: | 0093.1498 |

Fabricant : MAICO

PPB 30 AK Protection externe