**Grille extérieure SG 150/1**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Raccord pour mur extérieur en cas d'utilisation de la gaine murale WH.

avec trous de vis masqués.

Ruban isolant fourni.

Accessoires : possibilité d'utiliser la moustiquaire FG.

SG 120 : filtre à air pouvant être installé ultérieurement SF 120.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SG 150/1 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,4 kg |
| Poids avec emballage: | 0,41 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 56 mm |
| Largeur avec emballage: | 202 mm |
| Hauteur avec emballage: | 202 mm |
| Profondeur avec emballage: | 58 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599975 |
| Référence: | 0059.0997 |

Fabricant : MAICO

SG 150/1 Grille extérieure