**Raccord de soufflage ABSK ER GH**

Raccord de soufflage en plastique comme pièce de rechange pour boîtier encastré ER GH.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ABSK ER GH |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Largeur: | 110 mm |
| Hauteur: | 85 mm |
| Profondeur: | 180 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 280 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100959 |
| Référence: | E059.2046.0000 |

Fabricant : MAICO

ABSK ER GH Raccord de soufflage