**Grille de protection d'aspiration SGEI K 56**

Grille de protection ronde, conformément à la norme ISO 10615.

En acier pour les ventilateurs de la série GRK R / GRK R Ex.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGEI K 56 |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 1,6 kg |
| Poids avec emballage: | 1,6 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 560 mm |
| Largeur: | 560 mm |
| Hauteur: | 14 mm |
| Profondeur: | 2,4 mm |
| Largeur avec emballage: | 560 mm |
| Hauteur avec emballage: | 14 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2,4 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734703 |
| Référence: | 0073.0470 |

Fabricant : MAICO

SGEI K 56 Grille de protection d'aspiration