**Kit de prolongation PPB 30 VSDF**

Kit de prolongation pour sortie de toiture servant au montage du PPB 30.

Prolongation du canal intérieur d'écoulement du fluide.

Accessoires nécessaires aux kits de montage final PPB 30 K et PPB 30 O en liaison avec les manchons de sortie de toiture PP45 DFHK ou PP45 DFHL.

Volume de fourniture :

manchon de prolongation de 2000 mm de long, Ø 90 mm

1 bague de centrage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPB 30 VSDF |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 2,6 kg |
| Poids avec emballage: | 2,82 kg |
| Largeur nominale: | 90 mm |
| Longueur: | 2.000 mm |
| Largeur: | 90 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 2.000 mm |
| Largeur avec emballage: | 91 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2.005 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598701 |
| Référence: | 0059.0870 |

Fabricant : MAICO

PPB 30 VSDF Kit de prolongation