**Filtre à air, rechange WSF 170**

Filtres à air de rechange pour appareils de ventilation centralisés WS 160 ou WS 170...

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSF 170 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,28 kg |
| Poids avec emballage: | 0,29 kg |
| Type de filtre: | Filtre à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Largeur: | 300 mm |
| Hauteur: | 173 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 402 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 52 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932710 |
| Référence: | 0093.0271 |

Fabricant : MAICO

WSF 170 Filtre à air, rechange