**Aérateur pour petites pièces ECA 10-4**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 10-4 |
| Débit d'air: | 150 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.600 1/min |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 18 W |
| IMax: | 0,13 A |
| Type de protection: | IP 44 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Déflecteur intégré: | - |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 080028 |

Fabricant : MAICO

ECA 10-4 Aérateur pour petites pièces