**Filtre à air, rechange ALDF 12 G2**

ALDF 12 G2 : Filtre à air de rechange pour passage pour air extérieur ALD 12 S et ALD 12 SVA.

ALDF 12 G3 : Filtre à air de rechange pour passage pour air extérieur ALD 12 S et ALD 12 SVA.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALDF 12 G2 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,05 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 140 mm |
| Hauteur: | 140 mm |
| Profondeur: | 12 mm |
| Largeur avec emballage: | 141 mm |
| Hauteur avec emballage: | 141 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Adapté aux produits: | ALD 12 S / ALD 12 SVA |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931522 |
| Référence: | 0093.0152 |

Fabricant : MAICO

ALDF 12 G2 Filtre à air, rechange