**Ventilateur de fenêtre EVR 26**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EVR 26 |
| Débit d'air: | 650 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.365 1/min |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Puissance nominale: | 35 W |
| Consommation: | 40 W |
| INominal: | 0,17 A |
| IMax: | 0,19 A |
| Poids: | 4,62 |
| Niveau de puissance acoustique: | 55 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808169 |
| Référence: | 0080.0816 |

Fabricant : MAICO

EVR 26 Ventilateur de fenêtre