**Filtre à air, rechange RF 31-4**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 31-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,655 kg |
| Poids avec emballage: | 0,715 kg |
| Classe de filtre: | G4 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 725 mm |
| Hauteur: | 395 mm |
| Largeur avec emballage: | 420 mm |
| Hauteur avec emballage: | 80 mm |
| Profondeur avec emballage: | 380 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931614 |
| Référence: | 0093.0161 |

Fabricant : MAICO

RF 31-4 Filtre à air, rechange