**Disjoncteur-protecteur moteur MVEx 1,0**

Disjoncteur-protecteur pour la surveillance du courant maximum du moteur.

Accessoires nécessaires pour EZQ/EZS 20 E Ex e et ERM ... Ex e.

Examen de type suivant la directive RL 2014/34/UE.

Consignes de sécurité

Installation exclusivement dans les zones non explosives

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MVEx 1,0 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 1 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Courant permanent de service: | 1 A |
| Plage de réglage courant assigné: | -0,37 A |
| Courant de déclenchement déclencheur de court-circuit: | 14 A |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 0,27 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Largeur: | 45 mm |
| Hauteur: | 93 mm |
| Profondeur: | 76 mm |
| Largeur avec emballage: | 50 mm |
| Hauteur avec emballage: | 100 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Homologation Ex: | PTB 10 ATEX 3013 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575481 |
| Référence: | 0157.0548 |

Fabricant : MAICO

MVEx 1,0 Disjoncteur-protecteur moteur