**Traversée de mur isolée PP 45 MB**

Traversée de mur à isolation thermique particulièrement efficace destinée à recevoir les gaines murales DN 160.

Remplace l’avant-trou dans une construction neuve.

Comme accessoire optionnel destiné à recevoir la gaine de montage gros œuvre PP 45 RHK ou PP 45 RHL et des passages pour l’air extérieur en DN 160.

La profondeur de montage de 365 mm peut être réduite à 300 mm ou 240 mm à l’aide des marques de coupe intégrées.

Elle peut être prolongée à volonté par des traversées de mur PP 45 MB.

Classe de protection contre les incendies B1.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 MB |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,67 kg |
| Poids avec emballage: | 0,71 kg |
| Protection incendie: | Classe de protection contre les incendies B1 |
| Largeur nominale: | 180 mm |
| Largeur: | 248 mm |
| Hauteur: | 248 mm |
| Profondeur: | 365 mm |
| Largeur avec emballage: | 255 mm |
| Hauteur avec emballage: | 255 mm |
| Profondeur avec emballage: | 375 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Référence: | 0058.0143 |

Fabricant : MAICO

PP 45 MB Traversée de mur isolée