**Volet de fermeture, servomoteur VE 25**

Volets de fermeture à commande automatique.

Combinaison nécessaire avec un servomoteur supplémentaire MS 8 ou MS 8 P (servomoteur non fourni).

Ne pas utiliser dans les zones explosives.

Instructions de montage

Garantir l'accès au servomoteur.

Utiliser un élément intermédiaire si nécessaire.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VE 25 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 3 kg |
| Poids avec emballage: | 3,015 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 304 mm |
| Hauteur: | 304 mm |
| Profondeur: | 270 mm |
| Largeur avec emballage: | 304 mm |
| Hauteur avec emballage: | 304 mm |
| Profondeur avec emballage: | 270 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932857 |
| Référence: | 0093.0285 |

Fabricant : MAICO

VE 25 Volet de fermeture, servomoteur