**Manchette de raccordement flexible ELP 25**

Manchettes de raccordement flexibles pour le montage découplé des bruits de structure des ventilateurs pour gaine rectangulaire.

Avec cadre de raccordement rectangulaire en acier galvanisé pour bride.

Montage du côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELP 25 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 2,2 kg |
| Poids avec emballage: | 2,475 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 300 mm |
| Largeur: | 540 mm |
| Hauteur: | 340 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 580 mm |
| Hauteur avec emballage: | 365 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921264 |
| Référence: | 0092.0126 |

Fabricant : MAICO

ELP 25 Manchette de raccordement flexible