**Détecteur de contact AVF 6**

Sonde de départ pour le deuxième circuit de chauffe de la pompe à chaleur à air sortant AWP ... .

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AVF 6 |
| Poids avec emballage: | 0,086 kg |
| Largeur avec emballage: | 140 mm |
| Hauteur avec emballage: | 20 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799955214 |
| Référence: | 0095.0521 |

Fabricant : MAICO

AVF 6 Détecteur de contact