**Ventilateur mural encastrable ENR 20**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ENR 20 |
| Débit d'air: | 500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.420 1/min |
| Sens de l'air: | Insufflation / Évacuation d'air |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Réversibilité: |  ✔  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Puissance nominale: | 30 W |
| INominal: | 0,15 A |
| IMax: | 0,15 A |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 2,88 |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 53 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813040 |
| Référence: | 0081.0304 |

Fabricant : MAICO

ENR 20 Ventilateur mural encastrable