**Filtre à air, rechange RF 35-4**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 35-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 1,2 kg |
| Poids avec emballage: | 1,36 kg |
| Classe de filtre: | G4 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Largeur: | 1.010 mm |
| Hauteur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.040 mm |
| Hauteur avec emballage: | 50 mm |
| Profondeur avec emballage: | 430 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931621 |
| Référence: | 0093.0162 |

Fabricant : MAICO

RF 35-4 Filtre à air, rechange