**Filtre à air, rechange RF 35**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE... .

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 35 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,42 kg |
| Poids avec emballage: | 1,03 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 355 mm |
| Largeur: | 458 mm |
| Hauteur: | 445 mm |
| Profondeur: | 6 mm |
| Largeur: | 395 mm |
| Hauteur: | 395 mm |
| Largeur avec emballage: | 485 mm |
| Hauteur avec emballage: | 485 mm |
| Profondeur avec emballage: | 65 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936916 |
| Référence: | 0093.0691 |

Fabricant : MAICO

RF 35 Filtre à air, rechange