**Silencieux sur socle SDI 50-56**

Silencieux pour réduction du bruit côté aspiration des tourelles d'extraction.

Avec pièges à son en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SDI 50-56 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 42 kg |
| Poids avec emballage: | 42 kg |
| Largeur nominale en mm: | 500-560 |
| Largeur: | 750 mm |
| Hauteur: | 750 mm |
| Profondeur: | 750 mm |
| Largeur avec emballage: | 750 mm |
| Hauteur avec emballage: | 750 mm |
| Profondeur avec emballage: | 750 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz: | 4 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 11 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 15 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 12 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 9 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 5 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730347 |
| Référence: | 0073.0034 |

Fabricant : MAICO

SDI 50-56 Silencieux sur socle