**Protection externe PP 45 AK**

Protection externe en plastique.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Avec larmier de condensat intégré.

Les grilles à circulation d'air optimisée réduisent les turbulences et l'air sortant est maintenu à distance du mur extérieur. Ainsi, les décolorations et les dépôts de salissures sur la façade extérieure seront nettement réduits.

Une protection externe est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PP 45 K, PP 45 O et PP 45 RC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 AK |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,3 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Largeur: | 217 mm |
| Hauteur: | 217 mm |
| Profondeur: | 42 mm |
| Largeur avec emballage: | 225 mm |
| Hauteur avec emballage: | 225 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931768 |
| Référence: | 0093.0176 |

Fabricant : MAICO

PP 45 AK Protection externe