**Filtre à air, rechange KFF 9030-5**

Filtre à air de rechange pour boîte plate insonorisée pour air entrant KFR/KFD, KFR -K/KFD -K et KFR -F/KFD -F.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KFF 9030-5 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 1,73 kg |
| Poids avec emballage: | 1,79 kg |
| Type de filtre: | Filtre fin |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Largeur: | 892 mm |
| Hauteur: | 287 mm |
| Profondeur: | 96 mm |
| Largeur avec emballage: | 893 mm |
| Hauteur avec emballage: | 387 mm |
| Profondeur avec emballage: | 99 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990604 |
| Référence: | 0093.1216 |

Fabricant : MAICO

KFF 9030-5 Filtre à air, rechange