**Grille de protection d'aspiration SGEI ES 14**

Grille de protection ronde en acier inoxydable.

Pour la fixation au ventilateur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGEI ES 14 |
| Matériau: | Acier inox |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,12 kg |
| Poids avec emballage: | 0,12 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 140 mm |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 190 mm |
| Profondeur: | 1 mm |
| Largeur avec emballage: | 190 mm |
| Hauteur avec emballage: | 190 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733324 |
| Référence: | 0073.0332 |

Fabricant : MAICO

SGEI ES 14 Grille de protection d'aspiration