**Volet de fermeture, servomoteur VE 30**

Volets de fermeture à commande automatique.

Combinaison nécessaire avec un servomoteur supplémentaire MS 8 ou MS 8 P (servomoteur non fourni).

Ne pas utiliser dans les zones explosives.

Instructions de montage

Garantir l'accès au servomoteur.

Utiliser un élément intermédiaire si nécessaire.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VE 30 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 4,1 kg |
| Poids avec emballage: | 4,275 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 300 mm |
| Largeur avec emballage: | 405 mm |
| Hauteur avec emballage: | 323 mm |
| Profondeur avec emballage: | 383 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932864 |
| Référence: | 0093.0286 |

Fabricant : MAICO

VE 30 Volet de fermeture, servomoteur