**Bouche d'extraction-insufflation, acier inoxydable TM-V2A 10**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: C
  
Numéro de référence : 0151.0374  
Fabricant : MAICO

