**Régulateur de pompe à saumure EW-S**

Règle automatiquement le mode été et mode hiver.

Aucune manipulation saisonnière nécessaire.

Avec témoin de dysfonctionnement.

Met la pompe en marche à intervalles réguliers pour éviter tout blocage.

A réglage d'usine prédéfini.

Avec deux sondes de température pour la température extérieure avant et après échangeur de chaleur saumure-air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EW-S |
| Poids: | 0,4 kg |
| Poids avec emballage: | 0,565 kg |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Profondeur: | 60 mm |
| Largeur avec emballage: | 230 mm |
| Hauteur avec emballage: | 130 mm |
| Profondeur avec emballage: | 185 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572039 |
| Référence: | 0157.0203 |

Fabricant : MAICO

EW-S Régulateur de pompe à saumure