**Grille intérieure LGR 52/6**

Grille intérieure avec cadre frontal.

Pour montage sur les tuyaux agrafés.

Avec lamelles de déflection frontale horizontales rotatives.

Régulation du débit d'air par un coulisseau à fente réglable.

Dans le cas idéal (DIN 250 pour hauteur de construction de 65 mm, DN 500 pour hauteur de construction 115 mm), la grille intérieure est positionnée contre la gaine.

Avec trous de vis visibles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LGR 52/6 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d'air important par ouverture de 75% du curseur réglable: | 200 m³/h - 300 m³/h |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,98 kg |
| Poids avec emballage: | 1,19 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 140 mm - 400 mm (idéal 250 mm) |
| Largeur: | 558 mm |
| Hauteur: | 113 mm |
| Profondeur: | 56 mm |
| Largeur avec emballage: | 595 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513568 |
| Référence: | 0151.0356 |

Fabricant : MAICO

LGR 52/6 Grille intérieure