**Compensateur de protection incendie BA 160-0**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | BA 160-0 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 1,768 kg |
| Poids avec emballage: | 1,8 kg |
| Protection incendie: | oui |
| Nombre de pièces de raccordement: | 0 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 160 mm |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 640 mm |
| Profondeur: | 160 mm |
| Largeur avec emballage: | 160 mm |
| Hauteur avec emballage: | 640 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Numéro d'homologation: | Z-41.6-573 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990277 |
| Référence: | 0093.1021 |

Fabricant : MAICO

BA 160-0 Compensateur de protection incendie