**Silencieux de soufflage SDA 31**

Silencieux pour réduction du bruit côté refoulement des tourelles d'extraction ERD, DRD.

Avec pièges à son en matériau hydrofuge et non inflammable.

Montage aisé, possible aussi ultérieurement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SDA 31 |
| Perte de charge: | 5 Pa |
| Lieu de montage: | Toit |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 38,5 kg |
| Poids avec emballage: | 43,5 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 720 mm |
| Hauteur: | 1.047 mm |
| Profondeur: | 720 mm |
| Largeur avec emballage: | 750 mm |
| Hauteur avec emballage: | 580 mm |
| Profondeur avec emballage: | 750 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 8 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 2 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 12 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 15 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 13 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 17 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion global: | 9 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923886 |
| Référence: | 0092.0388 |

Fabricant : MAICO

SDA 31 Silencieux de soufflage