**Joint d'étanchéité MA-D75**

Joint d'étanchéité DN 75 en silicone pour un raccordement simple et étanche à l'air des gaines flexibles DN 75 et des composants système MAICOAir DN 75.

Joint d'étanchéité DN 75 composé de : 1 joint d'étanchéité DN 75.

Couleur noir.

Unité de conditionnement : 10 unités.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MA-D75 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Plancher |
| Matériau: | Silicone |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,08 kg |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 75 mm |
| Largeur: | 70 mm |
| Hauteur: | 10 mm |
| Profondeur: | 70 mm |
| Largeur avec emballage: | 92 mm |
| Hauteur avec emballage: | 50 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 10 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993148 |
| Référence: | 0175.0334 |

Fabricant : MAICO

MA-D75 Joint d'étanchéité