**Filtre à air, rechange KF 56-7**

Filtre de rechange pour filtres à air TFP et TFP-7.

Filtre à poche.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KF 56-7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 6,18 kg |
| Poids avec emballage: | 8,2 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 1.000 mm x 500 mm |
| Largeur: | 980 mm |
| Hauteur: | 450 mm |
| Profondeur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.010 mm |
| Hauteur avec emballage: | 520 mm |
| Profondeur avec emballage: | 520 mm |
| Température ambiante: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938699 |
| Référence: | 0093.0869 |

Fabricant : MAICO

KF 56-7 Filtre à air, rechange