**Filtre à air, rechange RF 20**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE... .

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 20 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,24 kg |
| Poids avec emballage: | 0,59 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Largeur: | 265 mm |
| Hauteur: | 240 mm |
| Profondeur: | 6 mm |
| Largeur: | 245 mm |
| Hauteur: | 245 mm |
| Largeur avec emballage: | 380 mm |
| Hauteur avec emballage: | 360 mm |
| Profondeur avec emballage: | 55 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936930 |
| Référence: | 0093.0693 |

Fabricant : MAICO

RF 20 Filtre à air, rechange