**Manchette de raccordement flexible ELP 93**

Manchettes de raccordement flexibles pour le montage découplé des bruits de structure des ventilateurs pour gaine rectangulaire.

Avec cadre de raccordement rectangulaire en acier galvanisé pour bride.

Montage du côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELP 93 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 3,3 kg |
| Poids avec emballage: | 3,67 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 900 mm x 300 mm |
| Largeur: | 940 mm |
| Hauteur: | 340 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 970 mm |
| Hauteur avec emballage: | 360 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922636 |
| Référence: | 0092.0263 |

Fabricant : MAICO

ELP 93 Manchette de raccordement flexible