**Cadre de raccordement ZVR 40**

Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.

Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZVR 40 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Cloison mince |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,1 kg |
| Poids avec emballage: | 1,15 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 400 mm |
| Largeur: | 472 mm |
| Hauteur: | 472 mm |
| Profondeur: | 1 mm |
| Largeur avec emballage: | 472 mm |
| Hauteur avec emballage: | 472 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931959 |
| Référence: | 0093.0195 |

Fabricant : MAICO

ZVR 40 Cadre de raccordement