**Hygrostat HY 5**

Hygrostat de commande des ventilateurs en fonction de l'humidité relative de l'air.

Courant maximum sous charge inductive : 5,0 A en déshumidification, 2,2 A en humidification.

Domaines d'application : Laveries et autres salles d'eau.

Plage de réglage en continu : de 20 % à 80 % d'humidité relative.

Hystérèse de commutation : env. 8 % d'humidité relative.

Les ventilateurs peuvent se mettre en marche au choix, lorsque l'humidité de l'air augmente ou diminue (contact inverseur).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | HY 5 |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,233 kg |
| Largeur: | 132 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 137 mm |
| Hauteur avec emballage: | 55 mm |
| Profondeur avec emballage: | 90 mm |
| Élément de commande: | à l'extérieur |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571230 |
| Référence: | 0157.0123 |

Fabricant : MAICO

HY 5 Hygrostat