**Entraînement du volet avec clapet d’aération MS 100**

Servomoteur avec clapet d'air servant à réguler ou à bloquer les débits d'air.

Entraînement de volet et clapet d'air forment une unité.

Le montage peut être effectué à l'aide de la pièce tubulaire MSR ou dans un tuyau agrafé à fournir sur site.

Le montage est effectué au moyen des accessoires fournis dans le tuyau agrafé.

Les clapets d'air des produits MS 100/125/150/160 sont en position ouverte ou fermée.

Les clapets d'air des produits MS 100 S/125 S/150 S/160 S travaillent en continu et peuvent adopter une position quelconque entre ouvert et fermé.

Position finale réglable.

Instruction de montage

Le montage des entraînements de volet avec clapets d'air peut être effectué avec les pièces tubulaires MSR correspondantes. Celles-ci sont déjà pourvues de trous servant à fixer l'entraînement de volet.

Ouverture de visite nécessaire.

En cas d'utilisation sur le site d'un tuyau agrafé pour monter l'entraînement de volet, tenir compte des points suivants :

N'utiliser qu'un tuyau tout à fait rond

Le tuyau doit être lisse à l'intérieur, sans pli d'agrafage.

Respecter le sens correct de l'air : Sens de l'air de l'entraînement vers le clapet.

Consignes de sécurité

Ne pas utiliser dans les zones de protection contre les incendies.

Utiliser uniquement avec de l'air propre.

Ne pas utiliser de substances agressives ou abrasives.

Ne convient pas pour les atmosphères explosives.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MS 100 |
| Herméticité selon 1751: | 3 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Position d'installation: | au choix |
| Poids: | 0,3 kg |
| Poids avec emballage: | 0,42 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Profondeur: | 45 mm |
| Largeur avec emballage: | 315 mm |
| Hauteur avec emballage: | 205 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Température ambiante: | -30 °C jusqu'au 50 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572312 |
| Référence: | 0157.1231 |

Fabricant : MAICO

MS 100 Entraînement du volet avec clapet d’aération